; netm4cx.inf created 10-Mar-2005
;
; D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter 
;
; (C)Copyright 2002-2005 Marvell(R).
; 
; All rights reserved.
;
; INF File for NDIS5 Miniport Driver for Windows 2000 (x86) M4CXW2K.sys v7.42.1.3

[Version]
Signature	= "$Windows NT$"
Class		= Net
ClassGUID	= {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider	= %D-Link%
CatalogFile	= m4cxw2k.CAT
DriverVer=03/10/2005, 7.42.1.3

[Manufacturer]


%D-Link%	= D-Link, NT.5.1, NT.5.2





[ControlFlags]

ExcludeFromSelect	= *
;-----------------------------------------------------------------------------
;
;       Windows 2000
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[D-Link]
%Dlink.DeviceDesc4360%	= SLYuk2CopGig.ndi, PCI\VEN_1186&DEV_4B00&SUBSYS_4B001186
%Dlink.DeviceDesc4320%	= SLYukCopGig.ndi, PCI\VEN_1186&DEV_4C00&SUBSYS_4C001186
%Dlink.DeviceDesc4320%	= SLYukCopGig.ndi, PCI\VEN_1186&DEV_4B01&SUBSYS_4B011186




;-----------------------------------------------------------------------------
;
;       Windows XP
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[D-Link.NT.5.1]
;Empty section



;-----------------------------------------------------------------------------
;
;       Windows Server 2003
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[D-Link.NT.5.2]
;Empty section









;-------------------------------------------------------------------------------
; Gigabit Ethernet Adapters <single link Version 2.0 Copper>

[SLYukCopGig.ndi]

DelReg= m4cxw2k.delreg
AddReg		= m4cxw2k.reg, m4cxw2k.params, m4cxw2k.SingleLink.params, m4cxw2k.SLMediaType.params, m4cxw2k.TxRxBuff.params, m4cxw2k.WoL.params, m4cxw2k.GigFrSize.params
Characteristics	= 0x84
BusType		= 5
CopyFiles	= m4cxw2k.CopyFiles

[SLYukCopGig.ndi.Services]
DelService = 560Tx86, 204
AddService	= m4cxw2k, 2, m4cxw2k.Service, common.EventLog



;-------------------------------------------------------------------------------
; Gigabit Ethernet Adapters <single link Copper>

[SLYuk2CopGig.ndi]
DelReg= m4cxw2k.delreg
AddReg		= m4cxw2k.reg, m4cxw2k.params, m4cxw2k.SingleLink.params, m4cxw2k.SLMediaType.params, m4cxw2k.TxRxLE.params, m4cxw2k.WoL.params, m4cxw2k.GigFrSize.params, m4cxw2k.TcpSegm.params
Characteristics	= 0x84
BusType		= 5
CopyFiles	= m4cxw2k.CopyFiles

[SLYuk2CopGig.ndi.Services]
DelService = 560Tx86, 204
AddService	= m4cxw2k, 2, m4cxw2k.Service, common.EventLog





















;-----------------------------------------------------------------------------
;
; General Driver Parameters
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.params]

HKR, Ndi\Params\HwChecksum,		ParamDesc,	0, %HwCsum%
HKR, Ndi\Params\HwChecksum,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\HwChecksum\enum,	"1",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\HwChecksum\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\HwChecksum,		Default,		0, "1"

HKR, Ndi\Params\MessageLog,		ParamDesc,	0, %LogMsg%
HKR, Ndi\Params\MessageLog,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"4",			0, %Non%
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"3",			0, %Err%
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"2",			0, %Wrn%
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"1",			0, %Sta%
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"0",			0, %All%
HKR, Ndi\Params\MessageLog,		Default,		0, "1"

HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	ParamDesc,	0, %NetAddress%
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	Type,		0, "edit"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	LimitText,	0, "18"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	UpperCase,	0, "1"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	Default,		0, ""
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	Optional,		0, "1"

HKR, Ndi\Params\Moderate,		ParamDesc,	0, %IntMod%
HKR, Ndi\Params\Moderate,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\Moderate\enum,	"1",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\Moderate\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\Moderate,		Default,		0, "1"

HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	ParamDesc,	0, %MaxIrq%
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Min,			0, "1000"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Max,			0, "30000"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Step,		0, "1"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Default,		0, "5000"


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameters for TX/RX buffers (V1 and V2)
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.TxRxBuff.params]

HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	ParamDesc,	0, %NumRcv%
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Min,			0, "3"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Max,			0, "500"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Step,		0, "1"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Default,		0, "50"

HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	ParamDesc,	0, %NumTx%
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Min,			0, "4"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Max,			0, "200"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Step,		0, "1"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Default,		0, "50"

;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameters for TX/RX LE (Y2)
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.TxRxLE.params]

HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	ParamDesc,	0, %NumRcv%
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Min,			0, "256"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Max,			0, "512"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Step,		0, "128"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Default,		0, "256"

HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	ParamDesc,	0, %NumTx%
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Min,			0, "256"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Max,			0, "512"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Step,		0, "128"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Default,		0, "256"


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameters for Maximum Frame Size (10/100/1000 chip)
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.GigFrSize.params]

HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,                  ParamDesc,          0, %MaxFrSize%
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,                  default,            0, "1514"
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize\Enum,             "1514",             0, %Disabled%
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize\Enum,             "4088",             0, %Bytes4088%
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize\Enum,             "9014",             0, %Bytes9014%
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,                  type,               0, "enum"





;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameter to set the port speed and capabilities
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.SLMediaType.params]


HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A,      ParamDesc,  0, %MediaType%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A,      Type,       0, "enum"
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A,      Default,    0, "0"
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "0",        0, %Autosense%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "1",        0, %10MHD%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "2",        0, %10MFD%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "3",        0, %100MHD%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "4",        0, %100MFD%


HKR, Ndi\Params\FlowControl_A,		ParamDesc,	0, %FlowCtrl%
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A\enum,	"3",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A,		Default,		0, "3"




;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional Driver Parameters for WakeOnLan
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.WoL.params]


HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A,			ParamDesc,	0, %WakeUpCaps%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A,			Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"0",			0, %Non%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"25",			0, %Magic Packet%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"26",			0, %Pattern Match%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"27",			0, %Mag Pack Patt Match%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"28",			0, %Link Change%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A,			Default,		0, "27"

HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown,			ParamDesc,	0, %WakeFromShut%
HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown,			Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown\enum,	"1",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown,			Default,		0, "0"


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameters for TCP segmentation
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.TcpSegm.params]

HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend,		ParamDesc,	0, %TcpSegmentation%
HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend\enum,	"1",			0, %Enabled%
HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend\enum,	"0",			0, %Disabled%
HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend,		Default,		0, "0"


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional Driver Parameters for Single Link Adapters
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.SingleLink.params]

HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A,		ParamDesc,	0, %QoSSup%
HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A\enum,	"1",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A,		Default,		0, "0"

HKR,, MaxMulticast,,         "128"
HKR,, WaitForRxResources,,   "1"
HKR,, SGMapRegistersNeeded,, "64"






;-----------------------------------------------------------------------------
;
; General Registry Entries
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.reg]

HKR, Ndi\Interfaces, UpperRange,, "ndis5"

HKR, Ndi\Interfaces, LowerRange,, "ethernet"
HKR, Ndi, Service,, "m4cxw2k"


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; This section contain the keys which will be deleted. These are old keys 
; which are not any more supported in newest INF or were modified.
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.delreg]
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A
HKR, Ndi\Params\FlowControl_B
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,15
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_B\enum,15


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Service
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxw2k.Service]
DisplayName	= %m4cxw2k.DriverDesc%
ServiceType	= 1
StartType = 3
ErrorControl = 1
ServiceBinary  = %12%\m4cxw2k.sys
LoadOrderGroup = NDIS


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[common.EventLog]
AddReg = common.AddEventLog.reg

;-----------------------------------------------------------------------------
;
;
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[common.AddEventLog.reg]
HKR,, EventMessageFile,	0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\Drivers\m4cxw2k.sys"
HKR,, TypesSupported,	0x00010001, 7


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Source Files
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[SourceDisksNames]
1 = %DriverDisk%,,,

[SourceDisksFiles]
m4cxw2k.sys	= 1,,

[m4cxw2k.CopyFiles]
m4cxw2k.sys,,,2


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Destination Directories
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[DestinationDirs]

DefaultDestDir = 12
m4cxw2k.CopyFiles	= 12

;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Localizable Strings
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[Strings]
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Network Address"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
HwCsum = "Hardware Checksumming"
WakeUpCaps   = "Wake Up Capabilities"
IntMod = "Interrupt Moderation"
MaxIrq = "Max IRQ per Sec"
LogMsg = "Log Status Messages"
NumRcv = "Number of Receive Buffers"
NumTx  = "Number of Transmit Buffers"
RLMT  = "RLMT Mode"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Preferred Port"
On = "On"
Off = "Off"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
Non = "None"
Err = "Errors"
Wrn = "Warnings"
Sta = "Status Messages"
All = "All Messages"
A = "A"
B = "B"
Slave = "Slave"
Master = "Master"
Auto = "Auto"
both = "Half and Full Duplex"
full = "Full Duplex"
half = "Half Duplex"
bothFC = "Asymmetrical and Symmetrical Flow Control"
sym = "Symmetrical Flow Control"
asym = "Asymmetrical Flow Control"
noFc = "No Flow Control"
Autosense = "Auto-Sense"
10MHD = "10Mbps Half Duplex"
10MFD = "10Mbps Full Duplex"
100MHD = "100Mbps Half Duplex"
100MFD = "100Mbps Full Duplex"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet and Pattern Match"
Link Change = "Link Change"
MediaType = "MediaType"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
FlowCtrlA = "FlowControl Port A"
FlowCtrlB = "FlowControl Port B"
Speed = "LinkSpeed"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
DupCap = "DuplexCapabilities"
DupCapA = "DuplexCapabilities Port A"
DupCapB = "DuplexCapabilities Port B"
Autoneg = "Autonegotiation"
AutonegA = "Autonegotiation Port A"
AutonegB = "Autonegotiation Port B"
Role = "Role"
RoleA = "Role Port A"
RoleB = "Role Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
QoSSupA = "802.1p Support Port A"
QoSSupB = "802.1p Support Port B"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
;-----------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk Installation Disk"

Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


;-----------------------------------------------------------------------------

; Chinese (Taiwan)
[Strings.0404]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "網路位址"
HwCsum = "硬體檢查總和"
WakeUpCaps   = "喚醒功能"
Speed = "連結速度"
IntMod = "中断模式"
MaxIrq = "最大 IRQ数量"
LogMsg = "日誌狀態訊息"
NumRcv = "接收緩衝區數量"
NumTx  = "傳輸緩衝區數量"
RLMT  = "RLMT 模式"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "偏好埠"
On = "開啟"
Off = "關閉"
Non = "無"
Err = "錯誤"
Wrn = "警告"
Sta = "狀態訊息"
All = "所有訊息"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "802.1p 支援 埠 A"
QoSSupB = "802.1p 支援 埠 B"
AutonegA = "自動交涉 埠 A"
AutonegB = "自動交涉 埠 B"
DupCapA = "雙工功能 埠 A"
DupCapB = "雙工功能 埠 B"
RoleA = "角色 埠 A"
RoleB = "角色 埠 B"
Slave = "从属"
Master = "主控"
Auto = "自動"
both = "半雙工兼全雙工"
full = "全雙工"
half = "半雙工"
FlowCtrlA = "流量控制 埠 A"
FlowCtrlB = "流量控制 埠 B"
bothFC = "不對稱和對稱流量控制"
sym = "對稱流量控制"
asym = "不對稱流量控制"
noFc = "無流量控制"
MediaType = "媒體類型"
Autosense = "自動感應"
10MHD = "10Mbps 半雙工"
10MFD = "10Mbps 全雙工"
100MHD = "100Mbps 半雙工"
100MFD = "100Mbps 全雙工"
Magic Packet = "Magic Packet唤醒模式"
Pattern Match = "Pattern Match唤醒模式"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet 和Pattern Match唤醒模式"
Link Change = "Link Change唤醒模式"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Chinese (PRC)
[Strings.0804]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "网络地址"
HwCsum = "硬件检查和"
WakeUpCaps   = "唤醒功能"
Speed = "连接速度"
IntMod = "中断模式"
MaxIrq = "最大 IRQ数量"
LogMsg = "日志状态信息"
NumRcv = "接收缓存区数量"
NumTx  = "传送缓存区数量"
RLMT  = "RLMT 模式"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "首选端口"
On = "开"
Off = "关"
Non = "无"
Err = "错误"
Wrn = "警告"
Sta = "状态信息"
All = "所有信息"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "802.1p 支持端口 A"
QoSSupB = "802.1p 支持端口 B"
AutonegA = "自动交涉端口 A"
AutonegB = "自动交涉端口 B"
DupCapA = "双工功能端口 A"
DupCapB = "双工功能端口 B"
RoleA = "任务端口 A"
RoleB = "任务端口 B"
Slave = "从属"
Master = "主控"
Auto = "自动"
both = "半双工兼全双工"
full = "全双工"
half = "半双工"
FlowCtrlA = "流控制端口 A"
FlowCtrlB = "流控制端口 B"
bothFC = "不对称和对称流控制"
sym = "对称流控制"
asym = "不对称流控制"
noFc = "无流控制"
MediaType = "媒体类型"
Autosense = "自动感应"
10MHD = "10Mbps 半双工"
10MFD = "10Mbps 全双工"
100MHD = "100Mbps 半双工"
100MFD = "100Mbps 全双工"
Magic Packet = "Magic Packet唤醒模式"
Pattern Match = "Pattern Match唤醒模式"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet 和Pattern Match唤醒模式"
Link Change = "Link Change唤醒模式"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; German (Standard)
[Strings.0407]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Netzwerkadresse"
HwCsum = "HW-Prüfsummenberechnung"
WakeUpCaps   = "Wake-up-Funktionen"
Speed = "Verbindungsgeschwindigkeit"
IntMod = "Interrupt-Moderation"
MaxIrq = "Max. IRQ pro Sek."
LogMsg = "Statusmeldungen protokollieren"
NumRcv = "Anzahl Empfangspuffer"
NumTx  = "Anzahl Sendepuffer"
RLMT  = "RLMT-Modus"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Bevorzugter Port"
On = "Ein"
Off = "Aus"
Non = "Keine"
Err = "Fehler"
Wrn = "Warnungen"
Sta = "Statusmeldungen"
All = "Alle Meldungen"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "802.1p Unterstützung Port A"
QoSSupB = "802.1p Unterstützung Port B"
AutonegA = "Auto-Negotiation Port A"
AutonegB = "Auto-Negotiation Port B"
DupCapA = "Duplex-Funktionen Port A"
DupCapB = "Duplex-Funktionen Port B"
RoleA = "Rolle Port A"
RoleB = "Rolle Port B"
Slave = "Slave"
Master = "Master"
Auto = "Auto"
both = "Halb- und Vollduplex"
full = "Vollduplex"
half = "Halbduplex"
FlowCtrlA = "Datenflusskontrolle Port A"
FlowCtrlB = "Datenflusskontrolle Port B"
bothFC = "Asymmetrische und Symmetrische Datenflusskontrolle"
sym = "Symmetrische Datenflusskontrolle"
asym = "Asymmetrische Datenflusskontrolle"
noFc = "Keine Datenflusskontrolle"
MediaType = "Medientyp"
Autosense = "Automatische Erkennung"
10MHD = "10 Mbit/s Halbduplex"
10MFD = "10 Mbit/s Vollduplex"
100MHD = "100 Mbit/s Halbduplex"
100MFD = "100 Mbit/s Vollduplex"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet und Pattern Match"
Link Change = "Link Change"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; undefined
[Strings.040A]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Dirección de red"
HwCsum = "Suma de comprobación del hardware"
WakeUpCaps   = "Capacidades de reactivación"
Speed = "Velocidad del vínculo"
IntMod = "Moderación de interrupción"
MaxIrq = "IRQ máx. por seg."
LogMsg = "Mensajes de estado del registro"
NumRcv = "Número de búferes de recepción"
NumTx  = "Número de búferes de transmisión"
RLMT  = "Modo RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Puerto preferido"
On = "Encendido"
Off = "Apagado"
Non = "Ninguna"
Err = "Errores"
Wrn = "Advertencias"
Sta = "Mensajes de estado"
All = "Todos los mensajes"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "Puerto A de soporte 802.1p"
QoSSupB = "Puerto B de soporte 802.1p"
AutonegA = "Puerto A de negociación automática"
AutonegB = "Puerto B de negociación automática"
DupCapA = "Puerto A de capaciadades de dúplex"
DupCapB = "Puerto B de capaciadades de dúplex"
RoleA = "Puerto A de función"
RoleB = "Puerto B de función"
Slave = "Secundario"
Master = "Maestro"
Auto = "Automático"
both = "Dúplex media y completa"
full = "Dúplex completa"
half = "Dúplex media"
FlowCtrlA = "Puerto A de control de flujo"
FlowCtrlB = "Puerto B de control de flujo"
bothFC = "Control de flujo simétrico y asimétrico"
sym = "Control de flujo simétrico"
asym = "Control de flujo simétrico"
noFc = "Sin control de flujo"
MediaType = "Tipo de media"
Autosense = "Orientación automática"
10MHD = "Dúplex media de 10Mbps"
10MFD = "Dúplex completa de 10Mbps"
100MHD = "Dúplex media de 100Mbps"
100MFD = "Dúplex completa de 100Mbps"
Magic Packet = "Paquete mágico"
Pattern Match = "Coincidencia de modelo"
Mag Pack Patt Match = "Paquete mágico y Coincidencia de modelo"
Link Change = "Cambio de enlace"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; undefined
[Strings.040C]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Adresse réseau"
HwCsum = "Contrôle de parité du matériel"
WakeUpCaps   = "Capacités de réveil"
Speed = "Vitesse de connexion"
IntMod = "Modération de l'interruption"
MaxIrq = "IRQ max. par seconde"
LogMsg = "Messages d'état du journal"
NumRcv = "Nombre de tampons de réception"
NumTx  = "Nombre de tampons de transmission"
RLMT  = "Mode RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Port préféré"
On = "Actif"
Off = "Inactif"
Non = "Aucun"
Err = "Erreurs"
Wrn = "Avertissements"
Sta = "Messages d'état"
All = "Tous les messages"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "802.1p Support Port A"
QoSSupB = "802.1p Support Port B"
AutonegA = "Négociation automatique Port A"
AutonegB = "Négociation automatique Port B"
DupCapA = "Capacités duplex Port A"
DupCapB = "Capacités duplex Port B"
RoleA = "Rôle on Port A"
RoleB = "Role on Port B"
Slave = "Slave"
Master = "Master"
Auto = "Automatique"
both = "Semi-duplex et duplex intégral"
full = "Duplex intégral"
half = "Semi-duplex"
FlowCtrlA = "Contrôle de flux Port A"
FlowCtrlB = "Contrôle de flux Port B"
bothFC = "Contrôle de flux asymétrique et symétrique"
sym = "Contrôle de flux symétrique"
asym = "Contrôle de flux asymétrique"
noFc = "Pas de Contrôle de flux"
MediaType = "Type de Média"
Autosense = "Détection automatique"
10MHD = "10 Mbits/s Semi-duplex"
10MFD = "10 Mbits/s Duplex intégral"
100MHD = "100 Mbits/s Semi-duplex"
100MFD = "100 Mbits/s Duplex intégral"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet et Pattern Match"
Link Change = "Link Change"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Italian (Standard)
[Strings.0410]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Indirizzo di rete"
HwCsum = "Checksumming hardware"
WakeUpCaps   = "Funzioni Wake Up "
Speed = "Velocità collegamento"
IntMod = "Moderazione interrupt"
MaxIrq = "Max IRQ per sec"
LogMsg = "Messaggi di stato registro"
NumRcv = "Numero di buffer di ricezione"
NumTx  = "Numero di buffer di trasmissione"
RLMT  = "Modalità RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Porta preferita"
On = "On"
Off = "Off"
Non = "Nessuno"
Err = "Errori"
Wrn = "Avvertenze"
Sta = "Messaggi di stato"
All = "Tutti i messaggi"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "802.1p Supporto Porta A"
QoSSupB = "802.1p Supporto Porta B"
AutonegA = "Autonegoziazione Porta A"
AutonegB = "Autonegoziazione Porta B"
DupCapA = "Funzioni duplex Porta A"
DupCapB = "Funzioni duplex Porta B"
RoleA = "Ruolo Porta A"
RoleB = "Ruolo Porta B"
Slave = "Slave"
Master = "Master"
Auto = "Auto"
both = "Half duplex e full duplex"
full = "Full duplex"
half = "Half duplex"
FlowCtrlA = "Controllo flusso Porta A"
FlowCtrlB = "Controllo flusso Porta B"
bothFC = "Controllo di flusso asimmetrico e simmetrico"
sym = "Controllo di flusso simmetrico"
asym = "Controllo di flusso asimmetrico"
noFc = "Nessun controllo di flusso"
MediaType = "Tipo di media"
Autosense = "Autoriconoscimento"
10MHD = "10Mbps half duplex"
10MFD = "10Mbps full duplex"
100MHD = "100Mbps half duplex"
100MFD = "100Mbps full duplex"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Criterio di ricerca"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet e criterio di ricerca"
Link Change = "Cambio collegamento"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Japanese
[Strings.0411]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "ネットワークアドレス"
HwCsum = "ハードウェアのチェック サム"
WakeUpCaps   = "ウェイク アップ機能"
Speed = "リンク速度"
IntMod = "割り込み節度"
MaxIrq = "毎秒最大 IRQ"
LogMsg = "ログ ステータス メッセージ"
NumRcv = "受信バッファ数"
NumTx  = "転送バッファ数"
RLMT  = "RLMTモード"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "優先ポート"
On = "オン"
Off = "オフ"
Non = "なし"
Err = "エラー"
Wrn = "警告"
Sta = "ステータス メッセージ"
All = "全てのメッセージ"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "802.1p サポート ポート A"
QoSSupB = "802.1p サポート ポート B"
AutonegA = "オートネゴシエーション ポート A"
AutonegB = "オートネゴシエーション ポート B"
DupCapA = "全二重ポート A"
DupCapB = "全二重ポート B"
RoleA = "ロール ポート A"
RoleB = "ロール ポート B"
Slave = "スレーブ"
Master = "マスタ"
Auto = "自動"
both = "半二重と全二重"
full = "全二重"
half = "半二重"
FlowCtrlA = "フロー制御ポート A"
FlowCtrlB = "フロー制御ポート B"
bothFC = "非対称的および対称的フロー制御"
sym = "対称的フロー制御"
asym = "非対称的フロー制御"
noFc = "フロー制御なし"
MediaType = "メディアタイプ"
Autosense = "自動感知"
10MHD = "10Mbps 半二重"
10MFD = "10Mbps 全二重"
100MHD = "100Mbps 半二重"
100MFD = "100Mbps 全二重"
Magic Packet = "マジック パケット"
Pattern Match = "パターン マッチ"
Mag Pack Patt Match = "マジック パケットとパターン マッチ"
Link Change = "リンクの変更"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Korean
[Strings.0412]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "네트워크 주소"
HwCsum = "하드웨어 검사합계"
WakeUpCaps   = "시스템 켜기 기능"
Speed = "링크 속도"
IntMod = "인터럽트 완화"
MaxIrq = "초당 최대 IRQ"
LogMsg = "로그 상태 메시지"
NumRcv = "수신 버퍼 수"
NumTx  = "송신 버퍼 수"
RLMT  = "RLMT 모드"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "기본 설정 포트"
On = "켜기"
Off = "끄기"
Non = "없음"
Err = "오류"
Wrn = "경고"
Sta = "상태 메시지"
All = "모든 메시지"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "802.1p 지원 포트 A"
QoSSupB = "802.1p 지원 포트 B"
AutonegA = "자동 조정 포트 A"
AutonegB = "자동 조정 포트 B"
DupCapA = "이중 기능 포트 A"
DupCapB = "이중 기능 포트 B"
RoleA = "역할 포트 A"
RoleB = "역할 포트 B"
Slave = "슬레이브"
Master = "마스터"
Auto = "자동"
both = "반이중 및 전이중"
full = "전이중"
half = "반이중"
FlowCtrlA = "흐름 제어 포트 A"
FlowCtrlB = "흐름 제어 포트 B"
bothFC = "비대칭 및 대칭 흐름 제어"
sym = "대칭 흐름 제어"
asym = "비대칭 흐름 제어"
noFc = "흐름 제어 없음"
MediaType = "미디어 형식"
Autosense = "자동 감지"
10MHD = "10Mbps 반이중"
10MFD = "10Mbps 전이중"
100MHD = "100Mbps 반이중"
100MFD = "100Mbps 전이중"
Magic Packet = "매직 패킷"
Pattern Match = "패턴 일치"
Mag Pack Patt Match = "매직 패킷 및 패턴 일치"
Link Change = "링크 변경"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Polish
[Strings.0415]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Adres sieciowy"
HwCsum = "Podsumowanie sprawdzenia sprzętu"
WakeUpCaps   = "Funkcje budzenia"
Speed = "Szybkość łącza"
IntMod = "Moderacja przerwania"
MaxIrq = "Maks. IRQ na sek."
LogMsg = "Zapisywanie komunikatów o statusie"
NumRcv = "Liczba buforów odbiorczych"
NumTx  = "Liczba buforów nadawczych"
RLMT  = "RLMT Mode"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Preferowany port"
On = "Włączone"
Off = "Wyłączone"
Non = "Żadne"
Err = "Błędy"
Wrn = "Ostrzeżenia"
Sta = "Komunikaty o stanie"
All = "Wszystkie komunikaty"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "802.1p Obsługa Port A"
QoSSupB = "802.1p Obsługa Port B"
AutonegA = "Negocjacja automatyczna Port A"
AutonegB = "Negocjacja automatyczna Port B"
DupCapA = "Dupleks Port A"
DupCapB = "Dupleks Port B"
RoleA = "Rola Port A"
RoleB = "Rola Port B"
Slave = "Podrzędny"
Master = "Nadrzędny"
Auto = "Automatyczny"
both = "Pół- i pełny dupleks"
full = "Pełny dupleks"
half = "Pół- dupleks"
FlowCtrlA = "Kontrola przepływu danych Port A"
FlowCtrlB = "Kontrola przepływu danych Port B"
bothFC = "Asymetryczna i symetryczna kontrola przepływu danych"
sym = "Symetryczna kontrola przepływu danych"
asym = "Asymetryczna kontrola przepływu danych"
noFc = "Brak kontroli przepływu danych"
MediaType = "Typ nośnika"
Autosense = "Automatyczne wykrywanie"
10MHD = "10 Mbps Półdupleks"
10MFD = "10 Mbps Pełen dupleks"
100MHD = "100 Mbps Półdupleks"
100MFD = "100 Mbps Pełen dupleks"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet i Pattern Match"
Link Change = "Zmiana łącza"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Portuguese (Brazil)
[Strings.0416]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Endereço de Rede"
HwCsum = "Teste Lógico de Hardware"
WakeUpCaps   = "Capacidades de Despertar"
Speed = "Velocidade do Link"
IntMod = "Moderação de Interrupção"
MaxIrq = "IRQ Máx por Seg"
LogMsg = "Registrar Mensagens de Estado"
NumRcv = "Número de Buffers de Recepção"
NumTx  = "Número de Buffers de Transmissão"
RLMT  = "Modo RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Porta Preferida"
On = "Ligado"
Off = "Desligado"
Non = "Nenhum"
Err = "Erros"
Wrn = "Avisos"
Sta = "Mensagens de Estado"
All = "Todas as Mensagens"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "Porta A Suporte 802.1p"
QoSSupB = "Porta B Suporte 802.1p"
AutonegA = "Negociação Automática Porta A"
AutonegB = "Negociação Automática Porta B"
DupCapA = "Capacidades Dúplex Porta A"
DupCapB = "Capacidades Dúplex Porta B"
RoleA = "Papel Porta A"
RoleB = "Papel Porta B"
Slave = "Escravo"
Master = "Mestre"
Auto = "Auto"
both = "Dúplex semi e completo"
full = "Dúplex Completo"
half = "Semi Dúplex"
FlowCtrlA = "Controle de Fluxo Porta A"
FlowCtrlB = "Controle de Fluxo Porta B"
bothFC = "Controle de Fluxo Simétrico e Assimétrico"
sym = "Controle de Fluxo Simétrico"
asym = "Controle de Fluxo Assimétrico"
noFc = "Sem Controle de Fluxo"
MediaType = "Tipo de Mídia"
Autosense = "Autodetecção"
10MHD = "Semi Dúplex 10Mbps"
10MFD = "Dúplex Completo 10Mbps"
100MHD = "Semi Dúplex 100Mbps"
100MFD = "Dúplex Completo100Mbps"
Magic Packet = "Pacote Mágico"
Pattern Match = "Padrão Igualado"
Mag Pack Patt Match = "Pacote Mágico e Padrão Igualado"
Link Change = "Troca de Vínculo"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Russian
[Strings.0419]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Сетевой адрес"
HwCsum = "Аппаратный контроль суммы"
WakeUpCaps   = "Возможности пробуждения"
Speed = "Скорость передачи данных по каналу"
IntMod = "Управление прерываниями"
MaxIrq = "Макс. IRQ - шт/сек."
LogMsg = "Записывать статусные сообщения"
NumRcv = "Число буферов приема"
NumTx  = "Число буферов передачи"
RLMT  = "Режим RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Предпочтительный порт"
On = "Вкл."
Off = "Выкл."
Non = "Нет"
Err = "Ошибки"
Wrn = "Предупреждения"
Sta = "Статусные сообщения"
All = "Все сообщения"
A = "A"
B = "B"
QoSSupA = "Поддержка 802.1p, порт A"
QoSSupB = "Поддержка 802.1p, порт B"
AutonegA = "Автосогласование, порт A"
AutonegB = "Автосогласование, порт B"
DupCapA = "Возможности дуплекса, порт A"
DupCapB = "Возможности дуплекса, порт B"
RoleA = "Роль, порт A"
RoleB = "Роль, порт B"
Slave = "Ведомый"
Master = "Ведущий"
Auto = "Авто"
both = "Полудуплекс и полный дуплекс"
full = "Полный дуплекс"
half = "Полудуплекс"
FlowCtrlA = "Управление потоком данных, порт A"
FlowCtrlB = "Управление потоком данных, порт B"
bothFC = "Асимметричное и симметричное управление потоком данных"
sym = "Симметричное управление потоком данных"
asym = "Асимметричное управление потоком данных"
noFc = "Без управления потоком данных"
MediaType = "Тип носителя"
Autosense = "Автоопределение"
10MHD = "10 Мбит/с, полудуплекс"
10MFD = "10 Мбит/с, полный дуплекс"
100MHD = "100 Мбит/с, полудуплекс"
100MFD = "100 Мбит/с, полный дуплекс"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Соответствие шаблону"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet и соответствие шаблону"
Link Change = "Смена канала"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
DupCap = "DuplexCapabilities"
Autoneg = "Autonegotiation"
SpeedA = "LinkSpeed Port A"
SpeedB = "LinkSpeed Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
MediaTypeA = "MediaType Port A"
MediaTypeB = "MediaType Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
Role = "Role"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxw2k.DriverDesc	= "NDIS5 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"

