; netm4cx.inf created 13-Jun-2005
;
; D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter 
;
; (C)Copyright 2002-2005 Marvell(R).
; 
; All rights reserved.
;
; INF File for NDIS5.1 Miniport Driver for Windows XP and Server 2003 (X64) M4CXA64.sys v8.31.1.3

[Version]
Signature	= "$Windows NT$"
Class		= Net
ClassGUID	= {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider	= %D-Link%
CatalogFile	= m4cxa64.CAT
DriverVer=06/13/2005, 8.31.1.3

[Manufacturer]

%D-Link%	= D-Link, NTamd64



[ControlFlags]

ExcludeFromSelect	= *

;-----------------------------------------------------------------------------
;
;       Windows Server 2003
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[D-Link.NTamd64]
%Dlink.DeviceDesc4360%	= SLYuk2CopGig.ndi, PCI\VEN_1186&DEV_4B00&SUBSYS_4B001186
%Dlink.DeviceDesc4320%	= SLYukCopGig.ndi, PCI\VEN_1186&DEV_4C00&SUBSYS_4C001186
%Dlink.DeviceDesc4320%	= SLYukCopGig.ndi, PCI\VEN_1186&DEV_4B01&SUBSYS_4B011186



;-------------------------------------------------------------------------------
; Gigabit Ethernet Adapters <single link Version 2.0 Copper>

[SLYukCopGig.ndi]
DelReg= m4cxa64.delreg
AddReg		= m4cxa64.reg, m4cxa64.params, m4cxa64.SingleLink.params, m4cxa64.SLSpeedDuplex.params, m4cxa64.TxRxBuff.params, m4cxa64.WoL.params, m4cxa64.GigFrSize.params
Characteristics	= 0x84
BusType		= 5
CopyFiles	= m4cxa64.CopyFiles

[SLYukCopGig.ndi.Services]
AddService	= m4cxa64, 2, m4cxa64.Service, common.EventLog
;-------------------------------------------------------------------------------
; Gigabit Ethernet Adapters <single link Copper>

[SLYuk2CopGig.ndi]
DelReg= m4cxa64.delreg
AddReg		= m4cxa64.reg, m4cxa64.params, m4cxa64.SingleLink.params, m4cxa64.SLSpeedDuplex.params, m4cxa64.TxRxLE.params, m4cxa64.WoL.params, m4cxa64.GigFrSize.params, m4cxa64.TcpSegm.params
Characteristics	= 0x84
BusType		= 5
CopyFiles	= m4cxa64.CopyFiles

[SLYuk2CopGig.ndi.Services]
AddService	= m4cxa64, 2, m4cxa64.Service, common.EventLog


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; General Driver Parameters
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.params]

HKR, Ndi\Params\HwChecksum,		ParamDesc,	0, %HwCsum%
HKR, Ndi\Params\HwChecksum,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\HwChecksum\enum,	"1",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\HwChecksum\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\HwChecksum,		Default,		0, "1"

HKR, Ndi\Params\MessageLog,		ParamDesc,	0, %LogMsg%
HKR, Ndi\Params\MessageLog,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"4",			0, %Non%
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"3",			0, %Err%
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"2",			0, %Wrn%
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"1",			0, %Sta%
HKR, Ndi\Params\MessageLog\enum,	"0",			0, %All%
HKR, Ndi\Params\MessageLog,		Default,		0, "1"

HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	ParamDesc,	0, %NetAddress%
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	Type,		0, "edit"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	LimitText,	0, "18"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	UpperCase,	0, "1"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	Default,		0, ""
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,	Optional,		0, "1"

HKR, Ndi\Params\Moderate,		ParamDesc,	0, %IntMod%
HKR, Ndi\Params\Moderate,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\Moderate\enum,	"1",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\Moderate\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\Moderate,		Default,		0, "1"

HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	ParamDesc,	0, %MaxIrq%
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Min,			0, "1000"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Max,			0, "30000"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Step,		0, "1"
HKR, Ndi\Params\FixedIntMod,	Default,		0, "5000"


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameters for TX/RX buffers (V1 and V2)
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.TxRxBuff.params]



HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	ParamDesc,	0, %NumRcv%
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Min,			0, "3"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Max,			0, "500"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Step,		0, "1"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Default,		0, "50"

HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	ParamDesc,	0, %NumTx%
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Min,			0, "4"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Max,			0, "200"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Step,		0, "1"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Default,		0, "50"

;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameters for TX/RX LE (Y2)
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.TxRxLE.params]


HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	ParamDesc,	0, %NumRcv%
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Min,			0, "256"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Max,			0, "512"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Step,		0, "128"
HKR, Ndi\Params\MaxReceives,	Default,		0, "256"

HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	ParamDesc,	0, %NumTx%
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Type,		0, "int"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Base,		0, "10"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Min,			0, "256"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Max,			0, "512"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Step,		0, "128"
HKR, Ndi\Params\MaxTransmits,	Default,		0, "256"

;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameters for Maximum Frame Size (10/100/1000 chip)
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.GigFrSize.params]


HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,           ParamDesc,      0, %MaxFrSize%
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,           default,        0, "1514"
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize\Enum,      "1514",         0, %Disabled%
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize\Enum,      "4088",         0, %Bytes4088%
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize\Enum,      "9014",         0, %Bytes9014%
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,           type,           0, "enum"


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional Driver Parameters for WakeOnLan
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.WoL.params]


HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A,			ParamDesc,	0, %WakeUpCaps%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A,			Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"0",			0, %Non%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"25",			0, %Magic Packet%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"26",			0, %Pattern Match%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"27",			0, %Mag Pack Patt Match%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,	"28",			0, %Link Change%
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A,			Default,		0, "27"

HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown,			ParamDesc,	0, %WakeFromShut%
HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown,			Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown\enum,	"1",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\WakeFromShutdown,			Default,		0, "0"

;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameters for TCP segmentation
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.TcpSegm.params]

HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend,		ParamDesc,	0, %TcpSegmentation%
HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend\enum,	"1",			0, %Enabled%
HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend\enum,	"0",			0, %Disabled%
HKR, Ndi\Params\TcpLargeSend,		Default,		0, "1"

;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional Driver Parameters for Single Link Adapters
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.SingleLink.params]

HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A,		ParamDesc,	0, %QoSSup%
HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A\enum,	"1",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\TagHeaderSupport_A,		Default,		0, "0"

HKR, Ndi\Params\FlowControl_A,		ParamDesc,	0, %FlowCtrl%
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A,		Type,		0, "enum"
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A\enum,	"3",			0, %On%
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A\enum,	"0",			0, %Off%
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A,		Default,		0, "3"



HKR,, MaxMulticast,,         "128"
HKR,, WaitForRxResources,,   "1"
HKR,, SGMapRegistersNeeded,, "64"

;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Additional driver parameter to set the port speed and capabilities
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.SLSpeedDuplex.params]


HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A,      ParamDesc,  0, %SpeedDuplex%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A,      Type,       0, "enum"
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A,      Default,    0, "0"
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "0",        0, %Autosense%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "1",        0, %10MHD%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "2",        0, %10MFD%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "3",        0, %100MHD%
HKR,Ndi\Params\ConnectionType_A\enum, "4",        0, %100MFD%

;-----------------------------------------------------------------------------
;
; General Registry Entries
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.reg]

HKR, Ndi\Interfaces, UpperRange,, "ndis5"

HKR, Ndi\Interfaces, LowerRange,, "ethernet"
HKR, Ndi, Service,, "m4cxa64"


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; This section contain the keys which will be deleted. These are old keys 
; which are not any more supported in newest INF.
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.delreg]
; remove the "OS Controlled" (15) subkey from WakeUpModeCap_X
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_A\enum,15
HKR, Ndi\Params\WakeUpModeCap_B\enum,15
HKR, Ndi\Params\DuplexCapabilities_A
HKR, Ndi\Params\DuplexCapabilities_B
HKR, Ndi\Params\FlowControl_A
HKR, Ndi\Params\FlowControl_B
HKR, Ndi\Params\AutoNegotiation_A
HKR, Ndi\Params\AutoNegotiation_B
HKR, Ndi\Params\Role_A
HKR, Ndi\Params\Role_B
HKR, Ndi\Params\Speed_A
HKR, Ndi\Params\Speed_B
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Service
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[m4cxa64.Service]
DisplayName	= %m4cxa64.DriverDesc%
ServiceType	= 1
StartType = 3
ErrorControl = 1
ServiceBinary  = %12%\m4cxa64.sys
LoadOrderGroup = NDIS


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[common.EventLog]
AddReg = common.AddEventLog.reg

;-----------------------------------------------------------------------------
;
;
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[common.AddEventLog.reg]
HKR,, EventMessageFile,	0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\Drivers\m4cxa64.sys"
HKR,, TypesSupported,	0x00010001, 7


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Source Files
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[SourceDisksNames]
1 = %DriverDisk%,,,

[SourceDisksFiles]
m4cxa64.sys	= 1,,

[m4cxa64.CopyFiles]
m4cxa64.sys,,,2


;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Destination Directories
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[DestinationDirs]

DefaultDestDir = 12
m4cxa64.CopyFiles	= 12

;-----------------------------------------------------------------------------
;
; Localizable Strings
;
;-----------------------------------------------------------------------------
[Strings]
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Network Address"
HwCsum = "Hardware Checksumming"
WakeUpCaps   = "Wake Up Capabilities"
IntMod = "Interrupt Moderation"
MaxIrq = "Max IRQ per Sec"
LogMsg = "Log Status Messages"
NumRcv = "Number of Receive Buffers"
NumTx  = "Number of Transmit Buffers"
RLMT  = "RLMT Mode"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Preferred Port"
On = "On"
Off = "Off"
Enabled = "Enabled"
Disabled = "Disabled"
Non = "None"
Err = "Errors"
Wrn = "Warnings"
Sta = "Status Messages"
All = "All Messages"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "Auto-Sense"
10MHD = "10Mbps Half Duplex"
10MFD = "10Mbps Full Duplex"
100MHD = "100Mbps Half Duplex"
100MFD = "100Mbps Full Duplex"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Link Change"
SpeedDuplex = "Speed & Duplex"
SpeedDuplexA = "Speed & Duplex Port A"
SpeedDuplexB = "Speed & Duplex Port B"
FlowCtrl = "FlowControl"
FlowCtrlA = "FlowControl Port A"
FlowCtrlB = "FlowControl Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
QoSSupA = "802.1p Support Port A"
QoSSupB = "802.1p Support Port B"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
TcpSegmentation = "TCP Segmentation"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
;-----------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk Installation Disk"

Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


;-----------------------------------------------------------------------------

; Chinese (Taiwan)
[Strings.0404]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "網路位址"
HwCsum = "硬體檢查總和"
WakeUpCaps   = "喚醒功能"
IntMod = "中断模式"
MaxIrq = "最大 IRQ数量"
LogMsg = "日誌狀態訊息"
NumRcv = "接收緩衝區數量"
NumTx  = "傳輸緩衝區數量"
RLMT  = "RLMT 模式"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "偏好埠"
On = "開啟"
Off = "關閉"
Enabled = "启用"
Disabled = "禁用"
Non = "無"
Err = "錯誤"
Wrn = "警告"
Sta = "狀態訊息"
All = "所有訊息"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "自動感應"
10MHD = "10Mbps 半雙工"
10MFD = "10Mbps 全雙工"
100MHD = "100Mbps 半雙工"
100MFD = "100Mbps 全雙工"
Magic Packet = "Magic Packet唤醒模式"
Pattern Match = "Pattern Match唤醒模式"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Link Change唤醒模式"
SpeedDuplex = "速度和双工"
SpeedDuplexA = "端口A的速度和双工"
SpeedDuplexB = "端口B的速度和双工"
FlowCtrl = "流量控制"
FlowCtrlA = "流量控制 埠 A"
FlowCtrlB = "流量控制 埠 B"
QoSSup = "802.1p 支援"
QoSSupA = "802.1p 支援 埠 A"
QoSSupB = "802.1p 支援 埠 B"
WakeFromShut = "从关闭状态下唤醒"
TcpSegmentation = "TCP分段"
BatSpeed = "電池狀態傳輸速度"
Fast = "智慧降速節能"
Gig = "全速"
BatLinkDet = "電池狀態鏈接偵測"
NoPwrSave = "無節能"
MaxPwrSave = "最大節能"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "大帧"
Bytes4088 = "4088 个字节"
Bytes9014 = "9014 个字节";; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Chinese (PRC)
[Strings.0804]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "网络地址"
HwCsum = "硬件检查和"
WakeUpCaps   = "唤醒功能"
IntMod = "中断模式"
MaxIrq = "最大 IRQ数量"
LogMsg = "日志状态信息"
NumRcv = "接收缓存区数量"
NumTx  = "传送缓存区数量"
RLMT  = "RLMT 模式"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "首选端口"
On = "开"
Off = "关"
Enabled = "启用"
Disabled = "禁用"
Non = "无"
Err = "错误"
Wrn = "警告"
Sta = "状态信息"
All = "所有信息"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "自动感应"
10MHD = "10Mbps 半双工"
10MFD = "10Mbps 全双工"
100MHD = "100Mbps 半双工"
100MFD = "100Mbps 全双工"
Magic Packet = "Magic Packet唤醒模式"
Pattern Match = "Pattern Match唤醒模式"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Link Change唤醒模式"
SpeedDuplex = "速度和双工"
SpeedDuplexA = "端口A的速度和双工"
SpeedDuplexB = "端口B的速度和双工"
FlowCtrl = "流控制"
FlowCtrlA = "流控制端口 A"
FlowCtrlB = "流控制端口 B"
QoSSup = "801.1p 支持"
QoSSupA = "802.1p 支持端口 A"
QoSSupB = "802.1p 支持端口 B"
WakeFromShut = "从关闭状态下唤醒"
TcpSegmentation ="TCP分段"
BatSpeed = "电池状态传输速度"
Fast = "智慧降速节能"
Gig = "全速"
BatLinkDet = "电池状态链接侦测"
NoPwrSave = "无节能"
MaxPwrSave = "最大节能"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "大帧"
Bytes4088 = "4088 个字节"
Bytes9014 = "9014 个字节"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; German (Standard)
[Strings.0407]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Netzwerkadresse"
HwCsum = "HW-Prüfsummenberechnung"
WakeUpCaps   = "Wake-up-Funktionen"
IntMod = "Interrupt-Moderation"
MaxIrq = "Max. IRQ pro Sek."
LogMsg = "Statusmeldungen protokollieren"
NumRcv = "Anzahl Empfangspuffer"
NumTx  = "Anzahl Sendepuffer"
RLMT  = "RLMT-Modus"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Bevorzugter Port"
On = "Ein"
Off = "Aus"
Enabled = "Aktiviert"
Disabled = "Deaktiviert"
Non = "Keine"
Err = "Fehler"
Wrn = "Warnungen"
Sta = "Statusmeldungen"
All = "Alle Meldungen"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "Automatische Erkennung"
10MHD = "10 Mbit/s Halbduplex"
10MFD = "10 Mbit/s Vollduplex"
100MHD = "100 Mbit/s Halbduplex"
100MFD = "100 Mbit/s Vollduplex"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Änderung des Linkstatus"
SpeedDuplex = "Geschwindigkeit und Duplexmodus"
SpeedDuplexA = "Geschwindigkeit/Duplex Port A"
SpeedDuplexB = "Geschwindigkeit/Duplex Port B"
FlowCtrl = "Datenflusskontrolle"
FlowCtrlA = "Datenflusskontrolle Port A"
FlowCtrlB = "Datenflusskontrolle Port B"
QoSSup = "802.1p Unterstützung"
QoSSupA = "802.1p Unterstützung Port A"
QoSSupB = "802.1p Unterstützung Port B"
WakeFromShut = "Wake-up aus abgeschaltetem Zust."
TcpSegmentation ="TCP-Segmentierung"
BatSpeed = "Batteriemodus-Geschwindigkeit"
Fast = "Energiespar-Geschwindigkeit"
Gig = "Höchstgeschwindigkeit"
BatLinkDet = "Linkerkennung im Batteriemodus"
NoPwrSave = "Keine Energieeinsparung"
MaxPwrSave = "Maximale Energieeinsparung"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
Bytes4088 = "4088 Byte"
Bytes9014 = "9014 Byte"










;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; undefined
[Strings.040A]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Dirección de red"
HwCsum = "Suma de comprobación hardware"
WakeUpCaps   = "Capacidades de reactivación"
IntMod = "Moderación de interrupción"
MaxIrq = "IRQ máx. por seg."
LogMsg = "Mensajes de estado del registro"
NumRcv = "Número de búferes de recepción"
NumTx  = "Número de búferes de transmisión"
RLMT  = "Modo RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Puerto preferido"
On = "Encendido"
Off = "Apagado"
Enabled = "Activado"
Disabled = "Desactivado"
Non = "Ninguna"
Err = "Errores"
Wrn = "Advertencias"
Sta = "Mensajes de estado"
All = "Todos los mensajes"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "Orientación automática"
10MHD = "Dúplex media 10Mbps"
10MFD = "Dúplex completa 10Mbps"
100MHD = "Dúplex media 100Mbps"
100MFD = "Dúplex completa 100Mbps"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Cambio de enlace"
SpeedDuplex = "Velocidad y dúplex del enlace"
SpeedDuplexA = "Velocidad y dúplex puerto A"
SpeedDuplexB = "Velocidad y dúplex puerto B"
FlowCtrl = "Control de flujo"
FlowCtrlA = "Control de flujo de puerto A"
FlowCtrlB = "Control de flujo de puerto B"
QoSSup = "Soporte de 802.1p"
QoSSupA = "Soporte de 802.1p de puerto A"
QoSSupB = "Soporte de 802.1p de puerto B"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
TcpSegmentation = "Descarga de Segmentación TCP"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "Tramas Jumbo"
Bytes4088 = "4088 bytes"
Bytes9014 = "9014 bytes"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; undefined
[Strings.040C]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Adresse réseau"
HwCsum = "Contrôle de parité du matériel"
WakeUpCaps   = "Capacités de réveil"
IntMod = "Modération de l'interruption"
MaxIrq = "IRQ max. par seconde"
LogMsg = "Messages d'état du journal"
NumRcv = "Nombre de tampons de réception"
NumTx  = "Nombre de tampons transmission"
RLMT  = "Mode RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Port préféré"
On = "Actif"
Off = "Inactif"
Enabled = "Activé(e)"
Disabled = "Désactivé(e)"
Non = "Aucun"
Err = "Erreurs"
Wrn = "Avertissements"
Sta = "Messages d'état"
All = "Tous les messages"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "Détection automatique"
10MHD = "10 Mbits/s Semi-duplex"
10MFD = "10 Mbits/s Duplex intégral"
100MHD = "100 Mbits/s Semi-duplex"
100MFD = "100 Mbits/s Duplex intégral"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Changement du lien"
SpeedDuplex = "Vitesse de liaison et duplex"
SpeedDuplexA = "Vitesse de liaison et duplex Port A"
SpeedDuplexB = "Vitesse de liaison et duplex Port B"
FlowCtrl = "Contrôle de flux"
FlowCtrlA = "Contrôle de flux Port A"
FlowCtrlB = "Contrôle de flux Port B"
QoSSup = "802.1p Support"
QoSSupA = "802.1p Support Port A"
QoSSupB = "802.1p Support Port B"
WakeFromShut = "Reveil de l'état arreté"
TcpSegmentation = "Segmentation TCP"
BatSpeed = "Vitesse en mode batterie"
Fast = "Reduction d'énergie"
Gig = "Pleine vitesse"
BatLinkDet = "Détection en mode batterie"
NoPwrSave = "Pas des économies d'énergie"
MaxPwrSave = "Économies d'énergie maximales"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "Trames étendues"
Bytes4088 = "4088 octets"
Bytes9014 = "9014 octets"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Italian (Standard)
[Strings.0410]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Indirizzo di rete"
HwCsum = "Checksum hardware"
WakeUpCaps   = "Funzioni Wake Up "
IntMod = "Moderazione interrupt"
MaxIrq = "Max IRQ per sec"
LogMsg = "Messaggi di stato registro"
NumRcv = "Numero di buffer di ricezione"
NumTx  = "Numero di buffer di trasmissione"
RLMT  = "Modalità RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Porta preferita"
On = "Attivato"
Off = "Disattivato"
Enabled = "Attivato"
Disabled = "Disattivato"
Non = "Nessuno"
Err = "Errori"
Wrn = "Avvertenze"
Sta = "Messaggi di stato"
All = "Tutti i messaggi"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "Autoriconoscimento"
10MHD = "10Mbps half duplex"
10MFD = "10Mbps full duplex"
100MHD = "100Mbps half duplex"
100MFD = "100Mbps full duplex"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Cambio collegamento"
SpeedDuplex = "Velocità di collegamento e duplex"
SpeedDuplexA = "Velocità e duplex Porta A"
SpeedDuplexB = "Velocità e duplex Porta B"
FlowCtrl = "Controllo del flusso"
FlowCtrlA = "Controllo del flusso Porta A"
FlowCtrlB = "Controllo del flusso Porta B"
QoSSup = "802.1p Supporto"
QoSSupA = "802.1p Supporto Porta A"
QoSSupB = "802.1p Supporto Porta B"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
TcpSegmentation = "Offload della segmentazione TCP"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "Frame jumbo"
Bytes4088 = "4088 byte"
Bytes9014 = "9014 byte"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Japanese
[Strings.0411]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "ネットワークアドレス"
HwCsum = "ハードウェアのチェック サム"
WakeUpCaps   = "ウェイク アップ機能"
IntMod = "割り込み節度"
MaxIrq = "毎秒最大 IRQ"
LogMsg = "ログ ステータス メッセージ"
NumRcv = "受信バッファ数"
NumTx  = "転送バッファ数"
RLMT  = "RLMTモード"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "優先ポート"
On = "オン"
Off = "オフ"
Enabled = "オン"
Disabled = "オフ"
Non = "なし"
Err = "エラー"
Wrn = "警告"
Sta = "ステータス メッセージ"
All = "全てのメッセージ"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "自動感知"
10MHD = "10Mbps 半二重"
10MFD = "10Mbps 全二重"
100MHD = "100Mbps 半二重"
100MFD = "100Mbps 全二重"
Magic Packet = "マジック パケット"
Pattern Match = "パターン マッチ"
Mag Pack Patt Match = "マジック パケットとパターン マッチ"
Link Change = "リンクの変更"
SpeedDuplex = "リンク速度とデュプレックス"
SpeedDuplexA = "リンク速度とデュプレックスポートA"
SpeedDuplexB = "リンク速度とデュプレックスポートB"
FlowCtrl = "フロー制御"
FlowCtrlA = "フロー制御 ポートA"
FlowCtrlB = "フロー制御 ポートB"
QoSSup = "802.1p サポート"
QoSSupA = "802.1p サポート ポートA"
QoSSupB = "802.1p サポート ポートB"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
TcpSegmentation = "TCP セグメンテーションのオフロード"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "最大フレーム サイズ"
Bytes4088 = "4088 バイト"
Bytes9014 = "9014 バイト"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Korean
[Strings.0412]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "네트워크 주소"
HwCsum = "하드웨어 검사합계"
WakeUpCaps   = "시스템 켜기 기능"
IntMod = "인터럽트 완화"
MaxIrq = "초당 최대 IRQ"
LogMsg = "로그 상태 메시지"
NumRcv = "수신 버퍼 수"
NumTx  = "송신 버퍼 수"
RLMT  = "RLMT 모드"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "기본 설정 포트"
On = "켜기"
Off = "끄기"
Enabled = "활성화됨"
Disabled = "활성 해제됨"
Non = "없음"
Err = "오류"
Wrn = "경고"
Sta = "상태 메시지"
All = "모든 메시지"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "자동 감지"
10MHD = "10Mbps 반이중"
10MFD = "10Mbps 전이중"
100MHD = "100Mbps 반이중"
100MFD = "100Mbps 전이중"
Magic Packet = "매직 패킷"
Pattern Match = "패턴 일치"
Mag Pack Patt Match = "매직 패킷 및 패턴 일치"
Link Change = "링크 변경"
SpeedDuplex = "링크 속도 및 이중성"
SpeedDuplexA = "링크 속도 및 이중성 포트 A"
SpeedDuplexB = "링크 속도 및 이중성 포트 B"
FlowCtrl = "흐름 제어"
FlowCtrlA = "흐름 제어 포트 A"
FlowCtrlB = "흐름 제어 포트 B"
QoSSup = "802.1p 지원 "
QoSSupA = "802.1p 지원 포트 A"
QoSSupB = "802.1p 지원 포트 B"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
TcpSegmentation = "TCP 세그먼트화 오프로드"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "최대 프레임 크기"
Bytes4088 = "4088 바이트"
Bytes9014 = "9014 바이트"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Polish
[Strings.0415]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Adres sieciowy"
HwCsum = "Podsumowanie sprawdzenia sprzętu"
WakeUpCaps   = "Funkcje budzenia"
IntMod = "Moderacja przerwania"
MaxIrq = "Maks. IRQ na sek."
LogMsg = "Zapisywanie komunikatów o stat."
NumRcv = "Liczba buforów odbiorczych"
NumTx  = "Liczba buforów nadawczych"
RLMT  = "RLMT Mode"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Preferowany port"
On = "Włączone"
Off = "Wyłączone"
Enabled = "Włączony"
Disabled = "Wyłączony"
Non = "Żadne"
Err = "Błędy"
Wrn = "Ostrzeżenia"
Sta = "Komunikaty o stanie"
All = "Wszystkie komunikaty"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "Automatyczne wykrywanie"
10MHD = "10 Mbps Półdupleks"
10MFD = "10 Mbps Pełen dupleks"
100MHD = "100 Mbps Półdupleks"
100MFD = "100 Mbps Pełen dupleks"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Zmiana łącza"
SpeedDuplex = "Szybkość i Dupleks"
SpeedDuplexA = "Szybkość i Dupleks Port A"
SpeedDuplexB = "Szybkość i Dupleks Port B"
FlowCtrl = "Kontrola przepływu danych"
FlowCtrlA = "Kontrola przepływu danych Port A"
FlowCtrlB = "Kontrola przepływu danych Port B"
QoSSup = "801.1p Obsługa"
QoSSupA = "802.1p Obsługa Port A"
QoSSupB = "802.1p Obsługa Port B"
WakeFromShut = "Uaktywnianie z Wyłączenia"
TcpSegmentation ="Segmentacja TCP"
BatSpeed = "Szybkość w trybie bateryjnym"
Fast = "Zmniejszona szybkość łącza"
Gig = "Maksymalna szybkość łącza"
BatLinkDet = "Wykrywanie łącza w trybie bat."
NoPwrSave = "Bez oszczędności energii"
MaxPwrSave = "Maks. oszczędność energii"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "Jumbo Frames"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes"
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Portuguese (Brazil)
[Strings.0416]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Endereço de Rede"
HwCsum = "Teste Lógico de Hardware"
WakeUpCaps   = "Capacidades de Despertar"
IntMod = "Moderação de Interrupção"
MaxIrq = "IRQ Máx por Seg"
LogMsg = "Registrar Mensagens de Estado"
NumRcv = "Número de Buffers de Recepção"
NumTx  = "Número de Buffers de Transmissão"
RLMT  = "Modo RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Porta Preferida"
On = "Ligado"
Off = "Desligado"
Enabled = "Ativado"
Disabled = "Desativado"
Non = "Nenhum"
Err = "Erros"
Wrn = "Avisos"
Sta = "Mensagens de Estado"
All = "Todas as Mensagens"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "Autodetecção"
10MHD = "Semi Dúplex 10Mbps"
10MFD = "Dúplex Completo 10Mbps"
100MHD = "Semi Dúplex 100Mbps"
100MFD = "Dúplex Completo100Mbps"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Troca de Vínculo"
SpeedDuplex = "Velocidade de link e duplex"
SpeedDuplexA = "Velocidade de link/duplex Porta A"
SpeedDuplexB = "Velocidade de link/duplex Porta B"
FlowCtrl = "Controle de Fluxo"
FlowCtrlA = "Controle de Fluxo Porta A"
FlowCtrlB = "Controle de Fluxo Porta B"
QoSSup = "Suporte 802.1p"
QoSSupA = "Suporte 802.1p Porta A"
QoSSupB = "Suporte 802.1p Porta B"
WakeFromShut = "Wake From Shutdown"
TcpSegmentation = "Offload Segmentação de TCP"
BatSpeed = "BatterySpeedSettings"
Fast = "SmartSpeedDown"
Gig = "FullSpeed"
BatLinkDet = "BatteryModeLinkDetection"
NoPwrSave = "NoEnergySaving"
MaxPwrSave = "MaximumEnergySaving"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "Frames grandes"
Bytes4088 = "4088 Bytes"
Bytes9014 = "9014 Bytes";; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"


; Russian
[Strings.0419]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Link = "D-Link"
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------

NetAddress   = "Сетевой адрес"
HwCsum = "Аппаратный контроль суммы"
WakeUpCaps   = "Возможности пробуждения"
IntMod = "Управление прерываниями"
MaxIrq = "Макс. IRQ - шт/сек."
LogMsg = "Записывать статус. сообщения"
NumRcv = "Число буферов приема"
NumTx  = "Число буферов передачи"
RLMT  = "Режим RLMT"
Link  = "CLS"   
OtherPort    = "CLP" 
Segment = "CLPSS" 
Preferred    = "Предпочтительный порт"
On = "Вкл."
Off = "Выкл."
Enabled = "Включать" 
Disabled = "Отключать"
Non = "Нет"
Err = "Ошибки"
Wrn = "Предупреждения"
Sta = "Статусные сообщения"
All = "Все сообщения"
A = "A"
B = "B"
Autosense = "Автоопределение"
10MHD = "10Мбит/с полудуплекс"
10MFD = "10Мбит/с полный дуплекс"
100MHD = "100Мбит/с полудуплекс"
100MFD = "100Мбит/с полный дуплекс"
Magic Packet = "Magic Packet"
Pattern Match = "Pattern Match"
Mag Pack Patt Match = "Magic Packet & Pattern Match"
Link Change = "Измен. статуса соединения"
SpeedDuplex = "Скорость и дуплекс"
SpeedDuplexA = "Скорость и дуплекс, порт А"
SpeedDuplexB = "Скорость и дуплекс, порт В"
FlowCtrl = "Управление потоком данных"
FlowCtrlA = "Управление данных, порт A"
FlowCtrlB = "Управление данных, порт B"
QoSSup = "Поддержка 802.1p"
QoSSupA = "Поддержка 802.1p, порт A"
QoSSupB = "Поддержка 802.1p, порт B"
WakeFromShut = "Просыпаться от выключение"
TcpSegmentation = "TCP сегментация"
BatSpeed = "Cкорость передачи от батареи"
Fast = "Уменьшение скорости"
Gig = "Макс. скорость передачи"
BatLinkDet = "Обнаружение канала от батареи"
NoPwrSave = "Без экономии энергии"
MaxPwrSave = "Mакс. экономии энергии"
EnDetPwrSave = "EnergyDetect+™"
MaxFrSize    = "Гигантский Frame"
Bytes4088 = "4088 байт"
Bytes9014 = "9014 байт"

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverDisk = "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Installation Disk"


Dlink.DeviceDesc4360	= "DGE-560T Gigabit PCI Express Ethernet Adapter"
Dlink.DeviceDesc4320	= "D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter"
m4cxa64.DriverDesc	= "NDIS5.1 Miniport Driver for D-Link PCI Express Ethernet Controller"

